————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Команди:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
	NEW     - изчиства текущата сесия и започва нова;
	OPEN    - отваря задача, записана на диска;
	SAVE    - записва текущата задача на диска;
	LIST    - показва списък на записаните на диска задачи;
	EXIT    - изход от програмата;
	RESET   - изчиства резултатите и преизчислява всичко отначало;
	CLS     - изчиства резултатите и продължава от последния ред;
	DEL     - изтрива последния ред;
	DEG     - задава единици за тригонометрични функции - градуси;
	RAD     - задава единици за тригонометрични функции - радиани;
	GRA     - задава единици за тригонометрични функции - гради;
	SETTINGS/OPTIONS - отваря файла с настройки за редактиране; 
	LICENSE - показва лицензния файл;
	HELP    - показва текущия помощен файл.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Оператори: ! ^ / ÷ \ % * - + ≡ ≠ < > ≤ ≥ ∧ ∨ ⊕ = ? (поле за вход)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Потребителски функции: f(x; y; z…) = израз
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Функции:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    sin(x)     cos(x)     tan(x)      csc(x)      sec(x)         cot(x)
    asin(x)    acos(x)    atan(x)     acsc(x)     asec(x)        acot(x)
    sinh(x)    cosh(x)    tanh(x)     csch(x)     sech(x)        coth(x)
    asinh(x)   acosh(x)   atanh(x)    acsch(x)    asech(x)       acoth(x)
    log(x)     ln(x)      log_2(x)    exp(x)   
    sqr(x)     sqrt(x)    cbrt(x)     root(x; n)
    round(x)   floor(x)   ceiling(x)  trunc(x)
    sign(x)    mod(x; y)  gcd(x; y; z…)           lcm(x; y; z…)  atan2(x; y)
    abs(x)     re(x)      im(x)       phase(x)    random(x)
    and(x; y; z…)         or(x; y; z…)            xor(x; y; z…)  not(x)        
    min(x; y; z…)         max(x; y; z…)
    sum(x; y; z…)         average(x; y; z…)       sumsq(x; y; z…)
    product(x; y; z…)     mean(x; y; z…)          srss(x; y; z…)
    if(cond; val-if-true; val-if-false)
    switch(cond1; val1; cond2; val2; …; default)
    take(n; a; b; c…)     line(x; a; b; c…)       spline(x; a; b; c…)
	
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Векторни функции:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    Създаване:            Математически:  Данни:              search(v; x; i)
    vector(n)             norm_1(v)       sort(v)             rsort(v)
    fill(v; x)            norm(v)         order(v)            revorder(v)
    range(x1; xn; s)      norm_2(v)       reverse(v)          count(v; x; i)
                          norm_e(v)       find(v; x; i)       lookup(a; b; x)
    Структурни:           norm_p(v; p)    find_eq(v; x; i)    lookup_eq(a; b; x)
    len(v)                norm_i(v)       find_ne(v; x; i)    lookup_ne(a; b; x)
    size(v)               unit(v)         find_lt(v; x; i)    lookup_lt(a; b; x)
    resize(v; n)          dot(a; b)       find_le(v; x; i)    lookup_le(a; b; x)
    join(a; b; c…)        cross(a; b)     find_gt(v; x; i)    lookup_gt(a; b; x)
    slice(v; i1; i2)                      find_ge(v; x; i)    lookup_ge(a; b; x)
    first(v; n)                             
    last(v; n)                              
    extract(v; i )      
    
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Матрични функции:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    Създаване:                   Математически:         Данни:                    
    matrix(m; n)                 hprod(A; B)            sort_cols(M; i) 
    identity(n)                  fprod(A; B)            rsort_cols(M; i)
    diagonal(n; d)               kprod(A; B)            sort_rows(M; j) 
    column(m; c)                 mnorm(M)               rsort_rows(M; j)
    utriang(n)                   mnorm_e(M)             order_cols(M; i)
    ltriang(n)                   mnorm_1(M)             revorder_cols(M; i)
    symmetric(n)                 mnorm_2(M)             order_rows(M; j)
    vec2diag(v)                  mnorm_i(M)             revorder_rows(M; j)
    vec2row(v)                   cond(M)                mcount(M; x)
    vec2col(v)                   cond_e(M)              msearch(M; x; i; j)
    join_cols(c1; c2; c3…)       cond_1(M)              mfind(M; x)
    join_rows(r1; r2; r3…)       cond_2(M)              mfind_eq(M; x)
    augment(A; B; C…)            cond_i(M)              mfind_ne(M; x)
    stack(A; B; C…)              det(M)                 mfind_lt(M; x)
                                 rank(M)                mfind_le(M; x)
    Структурни:                  trace(M)               mfind_gt(M; x)
    n_rows(M)                    transp(M)              mfind_ge(M; x)
    n_cols(M)                    adj(M)                 hlookup(M; x; i1; i2)   
    resize(M; m; n)              cofactor(M)            hlookup_eq(M; x; i1; i2)
    fill(M; x)                   eigenvals(M)           hlookup_ne(M; x; i1; i2)
    fill_row(M; i; x)            eigenvecs(M)           hlookup_lt(M; x; i1; i2)
    fill_col(M; j; x)            cholesky(M)            hlookup_le(M; x; i1; i2)
    copy(A; B; i; j)             lu(M)                  hlookup_gt(M; x; i1; i2)
    add(A; B; i; j)              qr(M)                  hlookup_ge(M; x; i1; i2)
    row(M; i)                    svd(M)                 vlookup(M; x; j1; j2)   
    col(M; j)                    inverse(M)             vlookup_eq(M; x; j1; j2)
    extract_rows(M; i)           lsolve(A; b)           vlookup_ne(M; x; j1; j2)
    extract_cols(M; j)           clsolve(A; b)          vlookup_lt(M; x; j1; j2)
    diag2vec(v)                  msolve(A; B)           vlookup_le(M; x; j1; j2)
    submatrix(M; i1; i2; j1; j2) cmsolve(A; B)          vlookup_gt(M; x; j1; j2)
                                                        vlookup_ge(M; x; j1; j2)
    Двойна интерполация:
    take(x; y; M)	                              
    line(x; y; M)                               
	spline(x; y; M)							 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Итерационни и числени методи:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    $Root{f(x) = const @ x = a : b}     $Sum{f(k) @ k = a : b}
    $Root{f(x) @ x = a : b}             $Product{f(k) @ k = a : b}
    $Find{f(x) @ x = a : b}             $Repeat{f(k) @ k = a : b}
    $Sup{f(x) @ x = a : b}              $While{condition; expressions}
    $Inf{f(x) @ x = a : b}              $Block{expressions}
    $Area{f(x) @ x = a : b}             $Inline{expressions}
    $Integral{f(x) @ x = a : b}         Precision
    $Slope{f(x) @ x = a}
	
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Мерни единици:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    Бездименсионни:           % ‰ ‱ pcm ppm ppb ppt ppq
    Ъгли:                     ° ′ ″ deg rad grad rev
	
    Метрични (SI и съвместими):
        Маса:                 g hg kg t kt Mt Gt dg cg mg μg Da u
        Дължина:              m km dm cm mm μm nm pm AU ly
        Време:                s ms μs ns ps min h d w y
        Честота:              Hz kHz MHz GHz THz mHz μHz nHz pHz rpm
        Скорост:              kmh
        Електрически поток:   A kA MA GA TA mA μA nA pA
        Температура:          °C Δ°C K
        Количество вещество:  mol
        Интензитет на светлината:   cd
        Площ:                 a daa ha
        Обем:                 L daL hL dL cL mL μL nL pL
        Сила:                 N daN hN kN MN GN TN gf kgf tf dyn
        Момент:               Nm kNm
        Налягане:             Pa daPa hPa kPa MPa GPa TPa dPa cPa mPa μPa nPa pPa
                              bar mbar μbar atm at Torr mmHg
        Вискозитет:           P cP St cSt
        Енергия/работа:       J   kJ   MJ   GJ   TJ   mJ   μJ   nJ   pJ
                              Wh  kWh  MWh  GWh  TWh  mWh  μWh  nWh  pWh    
                              eV  keV  MeV  GeV  TeV  PeV  EeV  cal  kcal erg
        Мощност:              W   kW   MW   GW   TW   mW   μW   nW   pW   hpM  ks
                              VA  kVA  MVA  GVA  TVA  mVA  μVA  nVA  pVA
                              VAR kVAR MVAR GVAR TVAR mVAR μVAR nVAR pVAR
        Електрически заряд:   C   kC   MC   GC   TC   mC   μC   nC   pC   Ah  mAh
        Напрежение:           V   kV   MV   GV   TV   mV   μV   nV   pV
        Капацитет:            F   kF   MF   GF   TF   mF   μF   nF   pF
        Съпротивление:        Ω   kΩ   MΩ   GΩ   TΩ   mΩ   μΩ   nΩ   pΩ
        Проводимост:          S   kS   MS   GS   TS   mS   μS   nS   pS 
                              ℧   k℧   M℧   G℧   T℧   m℧   μ℧   n℧   p℧
        Магнитен поток:       Wb  kWb  MWb  GWb  TWb  mWb  μWb  nWb  pWb
        Плътност на потока:   T   kT   MT   GT   TT   mT   μT   nT   pT
        Индукция:             H   kH   MH   GH   TH   mH   μH   nH   pH
        Светлинен поток:      lm
        Осветеност:           lx
        Радиоактивност:       Bq  kBq  MBq  GBq  TBq  mBq  μBq  nBq  pBq  Ci Rd
        Погълната доза:       Gy  kGy  MGy  GGy  TGy  mGy  μGy  nGy  pGy
        Еквивалентна доза:    Sv  kSv  MSv  GSv  TSv  mSv  μSv  nSv  pSv
        Активност на катал-р: kat
		
    Неметрични (Imperial/US):
        Маса:            gr dr oz lb (lbm, lb_m) kipm (kip_m) st qr 
                         cwt (cwt_UK, cwt_US) ton (ton_UK, ton_US) slug
        Дължина:         th in ft yd ch fur mi ftm (ftm_UK, ftm_US)
                         cable (cable_UK, cable_US) nmi li rod pole perch lea
        Скорост:         mph knot
        Температура:     °F Δ°F °R
        Area:            rood ac
        Обем, течност:   fl_oz     gi      pt     qt     gal     bbl   
                         fl_oz_UK  gi_UK   pt_UK  qt_UK  gal_UK  bbl_UK
                         fl_oz_US  gi_US   pt_US  qt_US  gal_US  bbl_US
        Обем, сух:       pt_dry    qt_dry  gal_dry bbl_dry
                         pk (pk_UK, pk_US) bu (bu_UK, bu_US)
        Сила:            ozf (oz_f) lbf (lb_f) kip (kipf, kip_f) tonf (ton_f) pdl
        Налягане:        osi osf psi psf ksi ksf tsi tsf inHg
        Енергия/работа: BTU therm (therm_UK, therm_US) quad
        Мощност:         hp hpE hpS

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Таблица за бързо въвеждане на специални символи:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
(добавете апостроф ` преди съответната буква на латиница)

От: `a `b `c `d `e `f `g `h `i `j `k `l `m `n `o `p `q `r `s `t `u `v `w `x `y `z 
До:  α  β  χ  δ  ε  φ  γ  η  ι  ø  κ  λ  μ  ν  ο  π  θ  ρ  σ  τ  υ  ϑ  ω  ξ  ψ  ζ

От: `A `B `C `D `E `F `G `H `I `J `K `L `M `N `O `P `Q `R `S `T `U `V `W `X `Y `Z 
До:  Α  Β  Χ  Δ  Ε  Φ  Γ  Η  Ι  Ø  Κ  Λ  Μ  Ν  Ο  Π  Θ  Ρ  Σ  Τ  Υ  ∡  Ω  Ξ  Ψ  Ζ

От: `@ `' (единична кавичка) `" (двойна кавичка)
До:  °  ′ (единичен прим)  ″ (двоен прим/секонд)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Опции на командния ред (поддържат същите възможности на езика като Calcpad.exe):
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
    cli input.cpd output.html - изчислява input.cpd и записва резултатите
    cli input.cpd output.docx   в посочения изходен файл със съответния формат
    cli input.cpd output.pdf    (html, docx или pdf);
		
    cli input.cpd html - изчислява input.cpd и записва резултатите в input.html;
    cli input.cpd docx - изчислява input.cpd и записва резултатите в input.docx;	
    cli input.cpd pdf  - изчислява input.cpd и записва резултатите в input.pdf;
	
    cli input.cpd      - изчислява input.cpd и записва резултатите в input.html.
	
	Допълнителни аргументи:
		-s   		   - "тих" режим (не отваря изходния файл), например:
		cli input.cpd output.html -s